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询比价邀请函
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采购人：云南朔铭电力工程有限公司
二〇二五年七月



询比价邀请函
各受邀报价单位：
云南朔铭电力工程有限公司（以下简称“采购人”），以邀请询比价方式对高粱冲光伏发电项目光伏支架采购项目 所需的光伏支架进行采购，项目资金为材料款，现邀请你单位参加本项目报价。
[bookmark: _Toc485136181]一、项目概况及采购范围
1、项目概况
云南电建新能源开发有限公司高粱冲光伏发电项目位于云南省玉溪市新平县。项目建设 17 个光伏发电子方阵，本工程交流侧容量为 50MW，直流侧容量为 61.72MWp，共布置 710Wp 单晶硅 N 型光伏组件86930 块，共 3104个组串，配置逆变器 157台，共有 17 个光伏方阵，通过 2 回 35kV 集电线路汇集到鲁奎山 110kV 变电站。项目总用地总面积 84.34 公顷，其中开关站占地 7760㎡，光伏阵列占地 690195㎡。
2、 采购范围
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	招标限价（元）
	备注

	1
	光伏支架
	钢材Q235B Q355B,锌铝镁S350GD-ZM
	吨
	2314
	5775
	



备注：工程量为单个工程，以实际采购量为准。
二、交货时间和地点
交货时间：合同签订后，根据现场需求供应，采购人发出下货单后15日到货。
交货地点：高粱冲光伏发电项目施工点。
三、产品质量要求
质量符合国家及行业相关标准，及满足规范和图纸要求。
四、报价人资格要求
报价人必须满足以下全部资格要求
（1）报价人必须是中国境内注册的企业法人，持有有效期内营业执照，具有独立承担民事责任的能力。
（2）报价人应具有近3年类似的销售业绩至少2个，并提供相关的业绩证明材料，如供货(工程)合同或中标通知书等证明材料。
（3）报价人近三年没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录（提供“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn）系统查询截图）。
（4）报价人是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。
[bookmark: OLE_LINK3]五、询比价文件的获取
5.1收到询比价邀请函并书面确认回复愿意参加本项目报价的单位应按相应规定进行下载询比价文件（否则报价文件不予接受），报名询比价文件下载时间：2025年07月 14日起至2025年07月18日，每日上午09:00至11:30（北京时间），下午14:00至17:30（北京时间）。
5.2报名方式：
5.2.1方式一：线上报名询比价文件的，可在询比价文件下载时间内，登录“云南朔铭电力工程有限公司”网站(http://www.yndlgc.com)点击“招标信息”进入招标文件进行相应报价报名及下载询比价邀请函。
5.2.2方式二：至采购公司现场报名并购买询比价文件的，请在询比价文件时间内，每日上午09:00至11:30（北京时间），下午14:00至17:30（北京时间），在中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区关上街道中樾花园—云境苑3栋18层持相应报名资料购买询比价文件；购买询比价文件时应提供以下报名资料：【1）企业营业执照(复印件加盖公章)、2）法定代表人身份证明书(盖公章)、3）法定代表人授权委托书(加盖公章且法人签字或签章)及被授权人身份证，若为法人代表本人前来报名询比价文件则提供法人本人身份证无需提供授权委托书、4）联系人的电话、传真、E-mail等联系方式资料】。
六、报价文件的递交及开标
6.1 报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2025年07月 25日下午16时30分，报价地点为云南朔铭电力工程有限公司会议室（地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区关上街道中樾花园—云境苑3栋18层）或以邮件发送至15368718425@163.com。
6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。
七、成交确定原则
符合采购需求、质量和服务相等且报价最优。
八、其他
     后附邀请确认回函、询比价要求、评审办法及报价文件格式
九、联系方式
采 购 人：云南朔铭电力工程有限公司
询比价文件递交地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区关上街道中樾花园—云境苑3栋18层
邮    编：650200
联系人：朱支龙
电话：18208807225
联 系 人：把亚楠
电    话：13211642191
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项目名称：高粱冲光伏发电项目光伏支架采购项目
	报价人名称
（单位全称）
	是否收到
邀请书
对应选项打“√”
	是否参与
本项目报价
对应选项打“√”
	报价人
代表签字
	联系方式

	
	□是

□否
	□是

□否
	
	电话：              
传真：              

	


报价人单位名称：                        （盖单位公章）

日期：2025年   月  日


★请各潜在报价人在收到询比价文件后（含询比价邀请函）及时（24小时内）在此确认回函上签字和盖章，并将扫描件回复邮件至15368718425@163.com确认。


 
询比价要求
一、商务要求
1、本次采购采用邀请询比价方式，报价人须写明产品规格、单价及总价等参数，报价包含产品货物原价、运输至工地现场运费、货物装车、卸车费等交付采购人使用前可能发生所有含税费用以及售后服务的含税费用。
2、供应商的报价应为最优惠价格。 
3、交货时间：合同签订后，根据现场需求供应，采购人发出下货单后15日到货。
4、交货地点：高粱冲光伏发电项目施工点。
供应商不得虚报所供产品的各项技术指标，所供产品若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。
5、供应商不得虚报所供产品的各项技术指标，所供产品若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。
6、报价人出现下列情况之一者，报价文件视为无效：
（1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标企业公章）。
（2）报价文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件）。
（3）报价文件响应内容没有实质性响应询比价文件要求。
7、特殊说明：本次询比价暂不设最高限价，若报价人的报价超出市场价及信息价过高，采购人认为无法接受的，重新组织询比价采购。

2、 技术要求
    一、材料
1、钢材:钢材为Q235B、Q355B、锌铝镁板S350GD-ZM,锌铝镁板钢材应符合《连续热镀锌镁合金镀层钢板及钢带》YB/T4761-2019所选钢的质量应分别符合相关规定。
2、支架采用冷弯薄壁型钢，钢材屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85。钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%:应具有良好的焊接性能和冲击韧性,应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和碳、硫、磷及冷弯试验的合格证。
3、普通螺栓:采用A级，螺栓性能等级为8.8级,并应符合国家现行标准《六角头螺栓》的规定，螺栓应按成套供货,包括螺栓、螺母、垫片防滑胶垫等。其机械性能应符合现行国家标准《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》的规定。
4、焊条:采用E43、E50、E55焊条。手工电焊用焊条应符合《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB5117-2012或《热强钢焊条》GB5118-2012的规定,选择的焊条型号应与主体金属强度相匹配。埋弧自动焊或半自动焊的焊丝与焊剂型号应与主体金属强度相匹配，焊丝性能应符合《熔化焊用钢丝》GB/T14957-1994的规定。
二、钢材除锈及防腐
1、钢构件除锈等级应满足Sa2.5.薄壁型钢构件所用的钢材表面原始除锈等级不应低于B级,当壁厚小于4mm时,其表面应采用钢丝刷清除浮锈的方法。
2、镀锌铝镁主要构件防腐:
檩条、斜梁、前斜撑、后斜撑、上立柱等采用镀锌铝镁防腐,锌铝镁合金镀层为双面镀不小于275g/㎡。
3、热浸镀锌主要构件防腐:
(1)檩托、背拉杆、水平支撑等采用热浸镀锌防腐。
(2)热浸镀锌需满足《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》(GB/T13912-2020)的相关要求。
(3)热浸镀锌构件镀锌层平均厚度不小于65μm。
(4)镀锌厚度检测:镀锌厚度按照《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》提供方法进行检测。
(5)热浸镀锌防变形措施:须采取有效措施，以防止构件在热浸镀锌后产生明显变形。
4、螺栓防腐:
组件连接螺栓采用不锈钢SUS304(强度等级A2-70)。其他螺栓采用热浸镀锌螺栓或达克罗螺栓。采用热浸锌防腐处理时浸锌层平均厚度>50μm。同时满足《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法》(GB/T13912-2020)。
三、钢结构制造、安装和构件连接
1、图中示意的焊接构件均在工厂进行焊接成型,施焊前应进行工艺评定证明施焊工艺符合国家标准规定。
2、钢构件预留孔洞按照图纸示意位置、尺寸在工厂制孔,在工地安装时未经设计同意不得随意制孔。
了、螺栓孔周边毛刺、破裂、喇叭孔、凹凸的裂痕、切削应清除干净。
4、构件的组装和工地拼接要求应符合《冷弯薄壁型钢技术规范》第61页中要求。
5、现场安装时应采取可靠的支护措施,保证结构的稳定性和安装精度要求。
6、钢构件在运输及安装时应采取防变形措施，以防止构件的变形、损伤及镀锌层的破坏。
7、组件连接螺栓和支架连接螺栓需放置防松弹簧垫圈。
8、本工程中当现场安装与图纸不符时,须由设计师确认,可根据现场实际情况做适当的修改和调整,并由现场制作修改。
9、工厂焊接时,焊缝长度应满焊,焊缝质量等级不得低于二级,焊接时应采取有效措施防止焊透主材。
七、其他注意事项
1、钢构件在使用过程中应定期检查与维护。
2、钢构件在安装就位后,应对运输吊装过程中漆膜脱落部位及安装焊缝两侧未镀锌部位补涂防腐涂料，使之不低于相邻部位的防护等级。
3、其它未尽事宜均按现行施工及验收规范执行。
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 评审办法
一、评审办法
质量和服务满足要求且报价最优。
二、评审原则
评审遵循公平、公正、科学、择优的原则。
三、评审组织及服务
1、为做好评审工作，成立询比价小组。
2、询比价小组由采购人依法组建，熟悉相关业务的有关技术、经济等方面的专家组成。
3、询比价小组成员为5人及以上单数。
四、评审程序及内容
1、报价文件初步评审
1.1报价资格审查---报价人的财务、技术、生产、业绩等方面是否满足报价资格的全部要求。
2、报价文件澄清
2.1报价文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误及报价水平等，询比价小组认为需要报价人做出必要的澄清、说明、成本价佐证、或者对细微偏差进行补正的，提出澄清问题。
2.2询比价小组的澄清问题不得要求或提出对报价文件实质性内容进行修改，澄清问题由评审委员会主任确认后发出。
2.3报价人的答复由其授权代表签字、加盖公章、签署日期后按要求发送，不得对原报价文件实质性内容进行修改，报价人的书面澄清、说明和补正属于报价文件的组成部分。
2.4询比价小组不接受报价人主动提出的澄清、说明。
2.5询比价小组的澄清问题和报价人的答复均以书面方式进行。
3、经评审的报价
3.1经评审的报价计算公式
经评审的报价=报价+算术错误修正+遗漏修正
3.2遗漏修正
审核报价组成内容是否有遗漏计算。若有遗漏，遗漏部分按照其报价组成中此部份价格的最高金额进行加价。
3.3评审及排序
根据经评审的报价从低到高进行排序推荐。经评审的报价相等时，按报价低的优先；报价也相等的，按并列推荐。


 （报价文件格式）
高粱冲光伏发电项目光伏支架采购项目

报价文件

 





报价人全称：                          (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：               （签字）

2025年   月   日
回龙山下游施工桥竞谈文件（HLS2010/B1）第一章招标公告


7

4
9


1、报价函
报 价 函
致：云南朔铭电力工程有限公司
1.我方已经仔细的研究了高粱冲光伏发电项目光伏支架采购项目 文件的全部内容，包括但不限于合同文件、技术要求、附表、澄清、补遗以及询比价文件中所列的事项，并完全理解和同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
我方愿意以人民币（大写）           元（￥       ）的每吨单价（含税价），税率    %，交货地点          ，交货时间           ，按合同约定提供货物和技术服务。
2、如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照竞争性谈判文件要求向你方递交履约担保。
（3）我方承诺在合同约定的期限内供货。
（4）保证忠实地执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
（5）我方愿意向贵方提供任何与该项竞争性谈判有关的数据、情况和技术数据。
3、本报价自响应截止之日起60日内有效。
                               报价人（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
联系人：                
电话：                  
传真：
开户银行：              
帐号：
                                 年  月   日

2、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本人   （姓名）  系     （报价人）      的法定代表人，现委托  （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称）    报价文件，其提交的报价文件内容我方均承认，法律后果由我方承担。
 
委托期限：     年  月  日——    年  月  日 。
代理人无转委托权。
 
报价人（盖单位章）：                               
 
法定代表人（签字）：                               
 
身份证号码：                                      
 
委托代理人（签字）：                               
 
身份证号码：                                      

      年   月   日
 
附：1.法定代表人身份证复印件。
2.委托代理人身份证复印件。
3、报价表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税合价（元）
	备注

	1
	光伏支架
	钢材Q235B Q355B,锌铝镁S350GD-ZM
	吨
	2314
	
	
	


注：（1）以上报价含税综合单价，包含材料、运输至工地现场所涉及的运费和转运（路况详见邀请函）、装卸费、出厂检验试验费、运输保管、保险、利润等交付采购人使用前可能发生所有含税费用以及售后服务的含税费用税率为13%。
    （2）上表的预估数量仅作为报价时的计价依据，不作为最终结算量；最终结算以实际采购数量为准；供货商交货时需提供产品出厂检验合格相关证明材料。
（3）施工期间，光伏支架价格不因物价波动而调整。
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报价人：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：      （签字）
        年     月     日
[bookmark: _Toc9382][bookmark: _Toc9260]

4、报价文件其他组成部分
请报价人自行编报以下文件，作为本次询比价的报价文件组成部分。
1、资格文件（营业执照、代理人授权委托书经办人身份证明文件等，详见询比价邀请书报价人资格条件要求）
2、业绩证明（供货（工程）合同或中标通知书）
3、履约信用（在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）无不良记录及失信记录，提供系统查询截图）
4、售后承诺（格式自拟）。
5、报价人是增值税一般纳税人证明材料。
6、其他证明材料或报价说明
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